Anleitung für die Medien in den Klassenzimmern

In jedem Klassenzimmer befindet sich ein Medien­tisch (Lehrerpult), auf dem eine Dokumentenkamera steht. An der Decke hängt ein Beamer und an der Wand ne­ben der Tafel hängen zwei Lautsprecher (Boxen).

Medientisch	Box

Die vor­dere Klappe des Medientisches kann geöffnet werden, um Zugriff auf die Anschlüsse zu erhalten.

Achtung: Die Dokumentenka­mera darf nicht zu nah an der Klappe stehen, da sonst die Kabel abbrechen können! In einigen Zimmern ist deswegen die Doku­mentenkamera am Tisch festgeklebt worden.

Der Schlüssel für die Schublade ist beim Hausmeister erhältlich.

In der Schublade des Medientisches befin­den sich zwei Fernbedienungen:

A: Für den Beamer	B: Für die Dokumentenkamera
Fernbedienung Beamer	Fernbedienung Dokumentenkamera

Achtung: Bitte am Ende der Stunde unbe­dingt die Fernbedienungen wieder in die Schublade legen!

1. Nutzung der Dokumentenkamera

Dokumentenkamera

Die Dokumentenkamera am Gerät einschalten

Mit Fernbedienung A den Beamer einschalten

Eventuell ist es nötig, mit Fernbedienung A die richtige Quelle auszuwählen (Source Search)

Optional:

Zoomen durch Drehen am Rädchen

Autofokus durch drücken des Knopfs in der Mitte des Rädchens

Nutzung der Fernbedienung B

Achtung: Die Dokumentenkamera nach Gebrauch bitte wieder aus­schalten!

2. Audio über Klinke (z. B. vom Handy) abspielen

Klappe am Medientisch öffnen

Das Klinke-Kabel mit dem Abspielge­rät (z. B. Handy) verbinden

Klinke Cinch

Schalter für die Boxen anschalten (befindet sich an der Seite der Mediensäule)

Schalter

Achtung: Bitte am Ende der Stunde

die Boxen wieder ausschalten!

die Klappe wieder schließen und dabei darauf achten, dass keine Kabel geknickt werden!

3a. Laptop und Tablet mit dem Beamer verbinden (kabellos über Airtame)

Vor der Nutzung, sollte zunächst die Airtame-App auf dem Laptop oder Tablet installiert werden. Die benötigte Software findet man auf der Herstellerseite und ist für alle verbreiteten Betriebssysteme verfügbar.

Mit Fernbedienung A den Beamer einschalten

Eventuell ist es nötig, mit Fernbedienung A die richtige Quelle auszuwählen (Source Search), bis man folgendes Bild sieht:

Airtame-Screen am Beamer

In der App des Laptops/Tablets entweder das am Beamer angezeigte Gerät (im Bild Classroom 103) auswählen oder die angezeigte IP-Adresse (im Bild 192.168.43.252 eingeben.

die Airtame-App

In der App nun Screen auswählen, um den ganzen Bildschirm anzuzeigen, oder Window, um nur ein einzelnes Programmfenster an den Beamer zu übertragen.

Um auch Ton zu übertragen, muss in der App das Lautsprecher-Symbol ausgewählt werden.

verschiedene Optionen in der Airtame-App

3b. Laptop mit dem Beamer verbinden (per HDMI-Kabel)

Klappe am Medientisch öffnen

Laptop anschalten

In der Schublade liegt ein HDMI-Kabel, das mit der Dokumentenkamera (HDMI IN) und dem Laptop verbunden werden muss. Der Laptop muss über die Dokumentenkamera verbunden werden - der freie HDMI-Anschluss in der Klappe des Medientischs ist nicht mit dem Beamer verbunden.

HDMI an der Dokumentenkamera

HDMI am Laptop

Bei der Dokumentenkamera auf die Taste mit dem Laptop-Symbol drücken

Mit Fernbedienung A den Beamer einschalten

Eventuell ist es nötig, mit Fernbedienung A die richtige Quelle auszu­wählen (Source Search)

Schalter für die Boxen anschalten (befindet sich an der Seite der Mediensäule)

Achtung: Bitte am Ende der Stunde

die Boxen wieder ausschalten!

die Klappe wieder schließen und dabei darauf achten, dass keine Kabel geknickt werden!

4. Video und Audio von einem fest installierten PC abspielen

(z. B. im Computerraum)

Mit Fernbedienung A den Beamer einschalten

Eventuell ist es nötig, mit Fernbedienung A die richtige Quelle auszuwählen (Source Search)

Schalter für die Boxen anschalten (befindet sich an der Seite der Mediensäule)

Achtung: Bitte am Ende der Stunde die Boxen wieder ausschalten!